Bodelshausen, den 03.03.2020

**Leistungsverzeichnis**

**BV: Cleverpark**

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für Ihre Anfrage, und übersenden Ihnen unseren Vorschlag zum Leistungsverzeichnis über die Ausführung der Arbeiten

am oben genannten Bauvorhaben.

Grundlage des Leistungsverzeichnisses sind:

- VOB Teil B und C-

- Verlegerichtlinien der genannten Hersteller und Lieferanten

- die zum Zeitpunkt der Ausführung gültigen relevanten DIN Normen

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Bauwerk Parkett GmbH

**Titel: Parkett**

**01.01 \_\_\_\_\_\_\_\_\_ m² Cleverpark Kirschbaum amerikanisch 14 matt versiegelt EP\_\_\_\_\_\_\_\_€/m² GP\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€**

Liefern und fachgerechtes Verlegen nach DIN

18356 Parkettarbeiten. Zweischicht-Parkett nach

DIN-EN 13489, Massivholzaufbau mit

Trägerschicht aus hochwertiger HDF, Nut und

Feder, produziert nach Umwelt und

Sicherheitsstandards ISO 14001, Emissionsgeprüft

und wohngesund nach Sentinel Haus.

**Cleverpark**

Bauwerk Parkett GmbH

Bahnhofstrasse 77

72411 Bodelshausen, Ansprechpartner:

Abmessung: 1250 x 100 x 9,5 mm, Nutzschicht mind. 2,5 mm

Geeignet für Fussbodenheizung, werkseitig Strapazierversiegelt nach ÖNORM 2354  
Beanspruchungsklasse C,

vollflächig lösemittelfrei und wohngesund

verklebt mit Silankleber Bauwerk MS40 auf

vorhandenem fachgerecht hergestelltem und

geeignetem Untergrund

aus \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Holzart: Kirschbaum amerikanisch

Holzindex (Sortierung): 14

Oberfläche: versiegelt matt nach ÖNORM 2354 C

Rutschhemmklasse R 10 nach DIN 51130

Einbauhöhe: 9,5 mm

Nutzschicht: mind. 2,5 mm

Wärmedurchlasswiderstand: 0,049 m²K/W

Brandklasse nach DIN EN 13501 Teil1: Cfl-s1

Wohnraumgesundheit: zertifiziert nach Sentinel

Haus Institut

Nachhaltigkeit: Cradle to Cradle Zertifikat in Bronze

Verlegemuster: nach Vorgabe

Angebotenes Fabrikat: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ist an dieser Stelle kein Produkt eingetragen, gilt

automatisch das beschriebene Produkt als

angeboten, ansonsten ist die Gleichwertigkeit bei

Angebotsabgabe nachzuweisen. Fehlende

Nachweise können zum Ausschluss des

Angebotes führen.

Für das angebotene Zweischicht-Parkett ist

die CE Kennzeichnung

Zulassungsnummer\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

nachzuweisen.

**Zwischensumme \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€**

**Titel Sockelleisten**

**01.02\_\_\_\_\_\_ lfm. Bauwerk Sockelleiste Classicline Cubus EP\_\_\_\_\_\_\_\_€/m² GP\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€**

Liefern und montieren von Sockelleisten, massiver

Fichte/Tanne Träger, furnierummantelt mit Senkkopfnägeln.

Ecken sauber auf Gehrung gearbeitet, evtl. freie

Abschlüsse durch Gehrungsschnitte mit Endkappen

versehen.

Abmessung: 40 x 16 x 2700 mm

Oberfläche: farbig abgestimmt auf o. g. Parkettboden

**Titel Produktgarantie**

**01.03 \_\_\_\_\_\_ Stk. Bauwerk Garantie – Package & Bauwerk ID EP\_\_\_\_\_\_\_\_€/m² GP\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€**

bestehend aus Bauwerk ID, Reinigungs- und

Pflegeprodukte (abgestimmt auf das eingebaute

Bauwerk Parkett) sowie inkl. 10 Jahre

Produktgarantie

Liefern und fachgerechter Einbau der

Bauwerk ID gemäß Herstellervorgaben.

Platzierung der Bauwerk ID nach Absprache mit

dem Bauherren und Übergabe der

Registrierungsunterlagen, sowie der

Reinigungs- und Pflegemittel.

Pro Wohneinheit wird eine Bauwerk ID

eingebaut.

Die 10 Jahre Produktgarantie erhält der Eigentümer

nach Registrierung der Bauwerk ID und wird direkt

vom Hersteller an den Eigentümer gegeben. Die Gewährleistungsfrist

wird hiervon nicht beeinflusst.

**Zwischensumme \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€**

**Titel Parkett schützen**

**01.04 \_\_\_\_\_\_\_\_\_ m² Parkett mit Abdeckvlies schützen EP\_\_\_\_\_\_\_\_€/m² GP\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€**

Parkett zum Schutz vor Verschmutzung und

mechanischen Beschädigung mit geeignetem

robusten und atmungsaktiven Abdeckvlies

abdecken und nach Fertigstellung der Baustelle wieder freilegen.

Die Austrocknungszeiten von Lacken und Ölen

sind zu beachten.

Material:

Vliesstoff aus Synthesefasern

Oberseite mit dampfoffener PE-Folie als Flüssigkeitssperre

Unterseite mit rutschhemmender Beschichtung

umweltfreundlich (frei von schädlichen Stoffen,

Thermisch entsorgbar)

Dicke: ca. 2,0 mm

Gewicht: ca. 180 g/m"

Rollenlänge: 50 m

Rollenbreite 1 m

Verlegung 10 cm überlappend

Abdeckvlies: Bauwerk Abdeckvlies od. glw.

Die Material- und ggf. anfallenden

Entsorgungskosten

für das Abdecken sind in diese Position mit

einzurechnen **Zwischensumme \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€**

**01.05 \_\_\_\_\_\_\_\_\_ m² Erstpflege versiegelte Oberflächen EP\_\_\_\_\_\_\_\_€/m² GP\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€**

Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gemäß

Herstellervorschrift mit geeigneten Pflegemitteln vor

Übergabe an die Bauherrschaft.

Pflegeprodukt: Bauwerk Parkettpflege Eco

oder Bauwerk Wachs - Polish od. glw.

**Zwischensumme \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€**

**Titel: Parkett** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€**

**Titel: Sockelleisten \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€**

**Titel: Produktgarantie** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€**

**Titel: Parkettschutz** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€**

**Titel: Pflege** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€**

**Summe \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€**

**19 % Mehrwertsteuer** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€**

**Gesamtsumme** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€**