Pos.: …….. \*\*\* **Grundposition**

Untergrund reinigen

Der bauseitige Untergrund ist vor der Ausführung von Arbeiten von groben Verschmutzungen wie Bauschutt und Mörtel- oder Farbresten zu reinigen, incl. der fachgerechten Entsorgung des anfallenden Abfalls

**.................. m² E.P. .................€/ m² G.P. €.......................**

Pos.: …….. \*\*\* **Grundposition**

Untergrund anschleifen

Untergrund aus Zementestrich (CT) vor dem Auftragen von Voranstrichen, Spachtelungen oder Klebstoffen mit einer Einscheibenmaschine anschleifen und mit Industriestaubsauger absaugen. Anfallender Staub wird Eigentum des Auftragnehmers und ist nach den gesetzlichen und arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften zu entsorgen

**.................. m² E.P. .................€/ m² G.P. €.......................**

Pos.: …….. \*\*\* **Grundposition**

Risse verharzen

Kraft- und Formschlüssiges Schließen von Schwind- und Arbeitsfugen sowie Spannungsrissen im Untergrund mit einem 2-Komponenten-Polyestergießharz und einlegen von Wellenverbinder sowie anschließendem Abstreuen mit Quarzsand Körnung 0,3 - 0,8 mm im Überschuss. Überschüssigen Sand nach Trocknung durch Abfegen, Abreiben oder Absaugen entfernen.

**................. lfm. E.P. .................€/ m² G.P. €.......................**

Pos.: …….. \*\*\* **Grundposition**

Untergrund grundieren vor Spachtelarbeiten

Verlegereifen Untergrund aus Zementestrich (CT) mit einem lösemittelfreien, sehr emissionsarmen (EMICODE EC1) Dispersionsvoranstrich zur Erzielung einer guten Haftung für nachfolgende Spachtelarbeiten gem. Herstellerangaben vorstreichen.

Fabrikat \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**.................. m² E.P. .................€/ m² G.P. €.......................**

Pos.: …….. \*\*\* **Grundposition**

Partielle Ausgleichsspachtelung

Reparieren und Egalisieren von Löchern und Vertiefungen und/oder Egalisieren von Treppenstufen bzw. Podesten mit einer standfesten, kunstharzvergüteten parkettgeeigneten Spachtelmasse

Fabrikat \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Durchschnittliche Tiefe in mm: \_\_\_\_\_\_

Durchschnittliche Fläche/m²: \_\_\_\_\_\_

**.................. m² E.P. .................€/ m² G.P. €.......................**

Pos.: …….. \*\*\* **Grundposition**

Vollflächiges Spachteln

Vollflächiges Spachteln des grundierten und vorbereiteten Untergrundes aus Zementestrich mit selbstverlaufender, spannungsarmer, kunstharzvergüteter, lösemittelfreier und sehr emissionsarmer (EMICODE EC1) zementären parkettgeeigneten Spachtelmasse

Auftragsstärke mindestens 2 bis 4 mm

Fabrikat: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**.................. m² E.P. .................€/ m² G.P. €.......................**