Bodelshausen, den 02.08.2021

**Leistungsverzeichnis**

**BV: Hochkantparkett**

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für Ihre Anfrage, und übersenden Ihnen unseren Vorschlag zum Leistungsverzeichnis über die Ausführung der Arbeiten

am oben genannten Bauvorhaben.

Grundlage des Leistungsverzeichnisses sind:

- VOB Teil B und C-

- Verlegerichtlinien der genannten Hersteller und Lieferanten

- die zum Zeitpunkt der Ausführung gültigen relevanten DIN Normen

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Bauwerk Parkett GmbH

**Titel: Parkett**

**01.01 \_\_\_\_\_\_\_\_\_ m² Hochkantparkett (FSC 100%) Eiche 15 EP\_\_\_\_\_\_\_\_€/m² GP\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€**

Liefern und fachgerechtes Verlegen nach DIN

18356 Parkettarbeiten. Parkett einschichtig 23 mm

massiv, DIN-EN 13488, FSC-zertifiziert,

ausschließlich aus Holz, das nach den

Vorgaben der Europäischen Holzhandelsverordnung Nr. 995/2010 beschafft

wurde, produziert nach Umwelt und Sicherheitsstandards ISO 14001,

Emissionsgeprüft und wohngesund nach Sentinel Haus.

**Hochkantparkett**

Bauwerk Parkett GmbH

Bahnhofstrasse 77

72411 Bodelshausen Ansprechpartner:

Abmessung: Lamellenabmessung: 160 x 8 x 10 mm

Geeignet für Fussbodenheizung,

vollflächig lösemittelfrei und wohngesund verklebt

mit Silankleber Bauwerk MS40 oder Dispersionskleber

Bauwerk F 5 auf vorhandenem fachgerecht hergestelltem und

geeignetem Untergrund aus \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Holzart: Eiche

Holzindex (Sortierung): 15

Einbauhöhe: 10 mm

Wärmedurchlasswiderstand: ca 0,09 m²K/W

Brandklasse nach DIN EN 13501 Teil1: Dfl-s1

Verlegemuster: Parallel

Oberflächenbehandlung:

Fachgerecht in mehreren Schleifgängen schleifen,

vollflächig kitten mit geruchsarmer, wasserbasierter, mit Schleifmehl des letzten

Schleifgangs angeteigter Fugenkittlösung Fabrikat Bauwerk Mix & Fill

oder glw. und für die weitere Oberflächenbehandlung fach- und

normgerecht vorbereiten.

Hersteller und

Bezeichnung: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Aufbringen (gerollt) eines wasserbasierten

Einkomponenten-Grundlacks auf Acrylatbasis, der

die Seitenverleimung minimiert, Verbrauch ca. 120

g/m².

Hersteller und

Bezeichnung: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2-faches Aufbringen (gerollt) einer sehr

abriebfesten, wasserbasierten Parkettversiegelung

für stark strapazierte Parkettböden im Glanzgrad

seidenmatt oder matt. Vor dem letzten Lackauftrag

ist ein Lackzwischenschliff mit der

Einscheibenmaschine Körnung 150

durchzuführen.

Verbrauch ca. 120 g/m²/Auftrag

Hersteller und

Bezeichnung: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Angebotenes Fabrikat: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ist an dieser Stelle kein Produkt eingetragen, gilt

automatisch das beschriebene Produkt als

angeboten, ansonsten ist die Gleichwertigkeit bei

Angebotsabgabe nachzuweisen. Fehlende

Nachweise können zum Ausschluss des

Angebotes führen.

Für das angebotene Parkett ist die CE

Kennzeichnung

Zulassungsnummer\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

nachzuweisen. **Zwischensumme \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€**

**Titel Sockelleisten**

**01.02\_\_\_\_\_\_ lfm. Bauwerk Sockelleiste Classicline Cubus EP\_\_\_\_\_\_\_\_€/m² GP\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€**

Liefern und montieren von Sockelleisten, massiver

Fichte/Tanne Träger, furnierummantelt mit Senkkopfnägeln.

Ecken sauber auf Gehrung gearbeitet, evtl. freie

Abschlüsse durch Gehrungsschnitte mit Endkappen

versehen.

Abmessung: 40 x 16 x 2700 mm

Oberfläche: farbig abgestimmt auf o. g. Parkettboden

**Titel Parkett schützen**

**01.03 \_\_\_\_\_\_\_\_\_ m² Parkett mit Abdeckvlies schützen EP\_\_\_\_\_\_\_\_€/m² GP\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€**

Parkett zum Schutz vor Verschmutzung und

mechanischen Beschädigung mit geeignetem

robusten und atmungsaktiven Abdeckvlies

abdecken und nach Fertigstellung der Baustelle wieder freilegen.

Die Austrocknungszeiten von Lacken und Ölen

sind zu beachten.

Material:

Vliesstoff aus Synthesefasern

Oberseite mit dampfoffener PE-Folie als Flüssigkeitssperre

Unterseite mit rutschhemmender Beschichtung

umweltfreundlich (frei von schädlichen Stoffen,

Thermisch entsorgbar)

Dicke: ca. 2,0 mm

Gewicht: ca. 180 g/m"

Rollenlänge: 50 m

Rollenbreite 1 m

Verlegung 10 cm überlappend

Abdeckvlies: Bauwerk Abdeckvlies od. glw.

Die Material- und ggf. anfallenden

Entsorgungskosten

für das Abdecken sind in diese Position mit

einzurechnen **Zwischensumme \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€**

**Titel: Pflege**

**01.04 \_\_\_\_\_\_\_\_\_ m² Erstpflege versiegelte Oberflächen EP\_\_\_\_\_\_\_\_€/m² GP\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€**

Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gemäß

Herstellervorschrift mit geeigneten Pflegemitteln vor

Übergabe an die Bauherrschaft.

Pflegeprodukt: Bauwerk Parkettpflege Eco

oder Bauwerk Wachs - Polish od. glw.

**Zwischensumme \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€**

**Titel: Parkett** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€**

**Titel: Sockelleisten \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€**

**Titel: Parkettschutz** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€**

**Titel: Pflege** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€**

**Summe \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€**

**19 % Mehrwertsteuer** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€**

**Gesamtsumme** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€**