Bodelshausen, den 03.03.2020

**Leistungsverzeichnis**

**BV: Prepark**

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für Ihre Anfrage, und übersenden Ihnen unseren Vorschlag zum Leistungsverzeichnis über die Ausführung der Arbeiten

am oben genannten Bauvorhaben.

Grundlage des Leistungsverzeichnisses sind:

- VOB Teil B und C-

- Verlegerichtlinien der genannten Hersteller und Lieferanten

- die zum Zeitpunkt der Ausführung gültigen relevanten DIN Normen

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Bauwerk Parkett GmbH

**Titel: Parkett**

**01.01 \_\_\_\_\_\_\_\_\_ m² Prepark Komfort Eiche 15 Mosaik versiegelt EP\_\_\_\_\_\_\_\_€/m² GP\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€**

Liefern und fachgerechtes Verlegen nach DIN

18356 Parkettarbeiten. Parkett 1-schichtiger

Massivholzaufbau mit Nut und Feder nach DIN-EN

13488 ausschließlich aus Holz, das nach den

Vorgaben der Europäischen Holzhandelsverordnung Nr. 995/2010 beschafft

wurde, produziert nach Umwelt und Sicherheitsstandards ISO 14001,

Emissionsgeprüft und wohngesund nach Sentinel Haus.

**Prepark Elemente,**

Bauwerk Parkett GmbH

Bahnhofstrasse 77

72411 Bodelshausen Ansprechpartner:

Abmessung: 480 x 117 x 10 mm, Nutzschicht ca. 3,5 mm

Geeignet für Fussbodenheizung, werkseitig

Strapazierversiegelt nach ÖNORM 2354

Beanspruchungsklasse C, werkseitig mit

aufkaschierter 2 mm Korkunterlage für erhöhte(n)

Trittschalldämmung und Gehkomfort, vollflächig lösemittelfrei

und wohngesund verklebt mit Silankleber Bauwerk

MS40 oder Dispersionskleber Bauwerk F 5 auf

vorhandenem fachgerecht hergestelltem und

geeignetem Untergrund aus \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Holzart: Eiche

Holzindex (Sortierung): 15

Oberfläche: versiegelt nach ÖNORM 2354 C

Einbauhöhe: 10 mm

Nutzschicht: mind. 3,5 mm

Wärmedurchlasswiderstand: 0,1 m²K/W

Brandklasse nach DIN EN 13501 Teil1: Dfl-s1

Wohnraumgesundheit: zertifiziert nach Sentinel Haus Institut

Verlegemuster: Mosaik

Angebotenes Fabrikat: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ist an dieser Stelle kein Produkt eingetragen, gilt

automatisch das beschriebene Produkt als

angeboten, ansonsten ist die Gleichwertigkeit bei

Angebotsabgabe nachzuweisen. Fehlende

Nachweise können zum Ausschluss des

Angebotes führen.

Für das angebotene Zweischicht-Parkett ist

die CE Kennzeichnung

Zulassungsnummer\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

nachzuweisen.

**Zwischensumme \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€**

**Titel Sockelleisten**

**01.02\_\_\_\_\_\_ lfm. Bauwerk Sockelleiste Classicline Cubus EP\_\_\_\_\_\_\_\_€/m² GP\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€**

Liefern und montieren von Sockelleisten, massiver

Fichte/Tanne Träger, furnierummantelt mit Senkkopfnägeln.

Ecken sauber auf Gehrung gearbeitet, evtl. freie

Abschlüsse durch Gehrungsschnitte mit Endkappen

versehen.

Abmessung: 40 x 16 x 2700 mm

Oberfläche: farbig abgestimmt auf o. g. Parkettboden

**Titel Parkett schützen**

**01.03 \_\_\_\_\_\_\_\_\_ m² Parkett mit Abdeckvlies schützen EP\_\_\_\_\_\_\_\_€/m² GP\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€**

Parkett zum Schutz vor Verschmutzung und

mechanischen Beschädigung mit geeignetem

robusten und atmungsaktiven Abdeckvlies

abdecken und nach Fertigstellung der Baustelle wieder freilegen.

Die Austrocknungszeiten von Lacken und Ölen

sind zu beachten.

Material:

Vliesstoff aus Synthesefasern

Oberseite mit dampfoffener PE-Folie als Flüssigkeitssperre

Unterseite mit rutschhemmender Beschichtung

umweltfreundlich (frei von schädlichen Stoffen,

Thermisch entsorgbar)

Dicke: ca. 2,0 mm

Gewicht: ca. 180 g/m"

Rollenlänge: 50 m

Rollenbreite 1 m

Verlegung 10 cm überlappend

Abdeckvlies: Bauwerk Abdeckvlies od. glw.

Die Material- und ggf. anfallenden

Entsorgungskosten

für das Abdecken sind in diese Position mit

einzurechnen **Zwischensumme \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€**

**Titel: Pflege**

**01.04 \_\_\_\_\_\_\_\_\_ m² Erstpflege versiegelte Oberflächen EP\_\_\_\_\_\_\_\_€/m² GP\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€**

Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gemäß

Herstellervorschrift mit geeigneten Pflegemitteln vor

Übergabe an die Bauherrschaft.

Pflegeprodukt: Bauwerk Parkettpflege Eco

oder Bauwerk Wachs - Polish od. glw.

**Zwischensumme \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€**

**Titel: Parkett** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€**

**Titel: Sockelleisten \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€**

**Titel: Parkettschutz** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€**

**Titel: Pflege** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€**

**Summe \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€**

**19 % Mehrwertsteuer** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€**

**Gesamtsumme** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€**